**Причины возникновения пожаров, вызванных нарушением требований пожарной безопасности, предъявляемым к устройству и эксплуатации печного отопления!**

|  |  |
| --- | --- |
| \\okiopb21\Общая\Мои документы\Даниленко О.О\Памятки по причинам возникновения пожара\image28399198.jpg | Не правильная разделка печи и дымового канала, в результате чего прилегающие к нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые конструкции дома, бань находятся под постоянным воздействием тепла и воспламеняются достигая критической температуры. До конструкций зданий из горючих материалов следует принимать принимать расстояние 500 мм. |
| Отсутствие, либо же ненадлежащие размеры предтопочного листа сказываются негативным образом на выпадающие из топки печи искры, которые способны явится причиной крупного пожара. Пол из горючих материалов под топочной дверкой необходимо оборудовать металлическим листом размером 700 x 500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи | \\okiopb21\Общая\Мои документы\Даниленко О.О\Памятки по причинам возникновения пожара\pech_gollandka_svoimi_rukami_3.png |
| \\okiopb21\Общая\Мои документы\Даниленко О.О\Памятки по причинам возникновения пожара\5.RaskalTr-300.jpg | Розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи  \\okiopb21\Общая\Мои документы\Даниленко О.О\Памятки по причинам возникновения пожара\x_5.jpg |
| Трещины в печи и прогары, которые могут привести к пожару. Печи, рекомендуется белить, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от развивающего прогара (трещины) в печной клади, что дает возможность для быстрого обнаружения данной проблемы и незамедлительного устранения. |  |